**42、保温箱 2台**

1、产品规格≥517×266×345 mm

2、可调范围-12 -10℃

3容量≥18L

4、制冷剂：R134a

5发泡剂:C5H10/C-Pentane

6、净重≤9.5kg

7、毛重≤11kg

8、电压：DC12V/24V（直流)

9额定功率≤35W

10、能耗≤0.18kwh/24h

11、制冷方式：压缩机电子控温

12、产品外壳材质：ABS

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。