**50、X光片读片灯 1台**

1.采用进口芯片的高亮度发光二极管，使用寿命长。

2、背光板采用进口亚克力板，透光率高，耐老化，耐黄变，均光特性好。

3、全数字控制电路，亮度可调范围广（3%-100%）不闪烁，不刺眼。

4、根据人眼的生理特性，在白光的基础上添加波长为520-523nm之间的绿光源。

5、采用感应式自动调节。当有胶片放在观片灯上的时候，自动提高亮度至所设置的位置。

6、特定波长的绿光可以自由调节强度。适合观看不同黑度的胶片，以适应观片者的管片习惯。

7、调光功能采用全数字按键控制。避免了电位器经常调节后的接触不良的缺点。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。