**44、血液/血制品冰箱 1台**

1、输入电压：AC220V±10%，50HZ±10%

2、制冷功率：≥85W

3、加热功率：≥170W

\*4、恒定温度：4-38℃(任意设定)

5、净重≤31kg

6、外形尺寸≥480x470x843mm

7、容积≥100L

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。