**43、药品冰箱 1台**

1、电压：AC220V，频率：50Hz，额定电流：0.55A

2、制冷额定功率≤120W

3、温度范围4-38℃

\*4、容积≥50L

5、外形尺寸≥430×488×535（mm)

6、内部尺寸≥370×385×425（mm)

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。