**54、抽吸设备 2台**

1、限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg)

2、负压调节范围：2KPa～极限负压值

3、抽气速率：≥6 L/min

4、贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）

5、电源：AC220V 50Hz

6、输入功率：30VA

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。