**21、特护病床 2张**

**一、基本配置及参数：**

1、 规格：长宽高≥2080mm×960mm×500mm

\*2、床体最大载重量≥240kg。

3、调节功能：起背，左右翻身，上下曲腿，手摇助便，移动静音轮。

\*4、调节范围：起背0-80度可调，左翻身0-60度可调，右翻身0-60度可调，上曲腿0-40度可调，下曲腿0-85度可调。

5、配备床头牌1个，洗头盆1个，便盆1个，不锈钢伸缩输液架1个，餐桌1块。

**二、床头、床尾板：**

1、采用ABS工程塑料一次吹塑成型工艺。

2、可兼做CPR板应急使用，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸。

**三、床体：**

1、床框采用≥4mm×800mm×1.2mm碳钢矩管。

2、床面采用加厚钢带一次轧制成型。

3、床面连接件全部使用钢件，连接件厚度≥4mm。

**四.床脚：**

1、采用≥40mm×40mm×1.2mm的碳钢方管。

**五、升降丝杆：**

1、丝杆采用45#中碳钢滚压成型。

2、母丝材料采用球墨铸铁。

3、双向过摇保护装置，并有防护装置不积尘。

**六.脚轮：**

压制钢支架，表面覆盖防腐ABS包罩，易清洁；支架转动部分彩用双珠道，复合钢盘结构，轮径≥125mm。

**七、护栏：**

1、护栏长≥1150mm。

2、上横管采用D型专用铝合金材料，厚达≥1.0mm。

3、上座和下座连接件为钢制材料。

4、护栏自锁机构,采用隐藏式枪把，表面硬化处理；四支立柱采用φ19×2的铝合金管。

5、下座横管为30×30×1.2mm方管。

\*6、护栏额定承受力≥90N。

**八、床垫：**

1.床垫与床的各段匹配。

2.床垫由一层≥40mm椰丝垫，一层≥20mm高弹海绵和一层防水布制成。

提供全套第三方检测报告证书。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。