**36、显微镜 1台**

1、40X-1600X

2、铰链双目，30°倾斜，瞳间距：55-75mm

3、广角WF10X/φ20mm，WF16X/15mm，视度可调

4、四孔内倾，钢珠定位

5、平场消色差物镜4X、10X、40X（S）、100X（O，S）

6、双层机械移动平台，双切片夹，大小：≥160mm×142mm，移动范≥76mm×52mm

7、粗微动同轴，带有手轮松紧调节和限位装置，粗调22mm，微调精度0.002mm

8、阿贝聚光镜，N.A.=1.25，中心可调，带可变光栏及滤光片托架

9、变压器：交流220V±10%或110V±10%，3W LED冷光源

10、开关电源,电压AC或DC 10V

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。