**48、电热疗机 1台**

1、电源电压220V，50赫兹。

2、输入功率≤35VA。

3、定时范围10-60分钟。

4、定时精度≤1min/h

5、效应带输出电压≤42v（空载）

6、效应带输入阻抗48Ω±2Ω

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。