**39、检眼镜 4台**

1、5种不同光阑（大光斑、小光斑、十字光斑、半圆光斑、无赤光斑）

2、≥19种屈光透镜，屈光范围：-20到+20

3、≥4000K色温LED黄光

4、放大16倍

5、固定夹扣式on/off开关

6、同轴平行光原理

7、标准型手柄、轻巧方便

8、可观察病理：眼底血管，视网膜动脉，黄斑等眼底的病理检查，可检查赛鸽眼栉膜

9、尺寸：长度≥17.5cm 底部直径≥2cm 头部直径≥3cm

10、材质：ABS材质

11、其它附件：说明书1本，AA碱性5号电池2节

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。