29、手推药车 2台  
1、规格≥660\*440\*860mm。  
2、整车采用优质不锈钢加工制成。  
3、两端带有推车扶手。  
4、侧面有不锈钢护栏。  
5、三层设计 双抽设计。  
6、配医疗卫生桶。  
7、配4个小静音双面轮稳定自如。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。