**20、骨科牵引床 1台**

1、尺寸：2100×950×500mm，重量75Kg

2、床头床位均采用ABS原材料制作成型，≥20\*40mm方管床面，  
3、五档铝合金折叠护栏，不锈钢折叠摇柄。  
4、床腿、丝杠连接部位采用一次成型冲压件   
\*5、起背角度0~75°，起腿角度0~45°，承重最大250公斤。

6、全铝合金龙门架，采用经硬化加强的35×2mm原型型铝合金管，精准定位牵引角度，（提供证明材料）

7、腿部牵引横杆一条，双牵引滑轮，坐标式灵活定位；

8、顶部配牵引滑轮和输液挂钩各一个，并可按需增配，满足各体位牵引所需；  
9、床板采用1.2mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术——整体模压成型，四角平滑完整。

10、背部增加“日”字型钢管，带模压凹槽和透气孔

\*11、整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，

12、金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层

13、标准配置:

（1）床体四周配四个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧；

（2）床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；  
床垫+输液架(可选配轮子)

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。