**59、直肠镜 4个**

1. 材质：不锈钢；

2、型号：钳式

3、表面光滑，无毛刺

4、手柄长≥16cm

5、执行标准：YY/T0190-2008

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。