**51、麻醉气体提供系统 5套**

1、材质：37Mn

\*2、容积：1.24L

3、使用环境温度：-20—60℃

\*4、公称工作压力：15MPa，水压试验压力：22.5MPa，气密实验压力：15MPa

5、壁厚：≥5.0mm

6、配套正压式呼吸器

7、执行标准：GB5099《钢制无缝气瓶》

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。