**49、离心仪 1台**

\*1、最高转速：≥4,000rpm

2、最大离心力：≥2,384xg

\*3、最大容量：≥12x15ml

4、定时范围：0-99min

\*5、转速精度：±50rpm

6、尺寸：≥32x28x30cm

7重量：≤15kg

8、噪音水平：≤58dB(A)（提供证明材料）

9、电源：220v/50Hz 180W

10、可配转子：角转子：24X5ml/3ml

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。