**28、监测设备推车 4台**

\*1、低重心底座带,5个2.5寸静音轮,2个带刹车。

2、台面尺寸：≥450\*450mm。

3、台面到地面的距离≤750mm。

\*4、桌面带把手，最大承重≥6Okg

5、杂物篮位嚣可调整，尺寸≥210+120\*100mm。

6、整车铭合金材质,表面氧化金属质感。

7、模块化设计，整车重量≤6kg。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。