**55、体液抽吸泵 1台**

1、尺寸≥39.5cm\*20cm\*36cm

2、环境工作温度-40℃-55℃

3、内配吸痰器一套

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。