**27、病员转运推车 2台**

1、尺寸规格≥L1930×W640×H（540或840）mm。

\*2、背部为进口汽簧,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从 0°到 75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆,背部床板逐渐降低直至放平。

\*3、用整体升降限位摇杆顺时针摇动，整体床架逐渐上升，床面离地高度在540到 840mm有效范围内，

4、推车面PE材料模具一次性成型，车身为高强度合金喷塑制作。

5、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下。

\*6、中控刹车系统，4个 6寸豪华中控自动导向静音轮，具有导向档位踏板锁死及解锁功能。

7、床垫内置高密度海绵。

8、床头底部可选配氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人用，底座上可选配杂物篮筐。

9、配有四钩螺钉锁紧可升降输液架。

10、提供相关证明材料。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。