**52、喷雾器 1台**

1、采用无油压缩泵，雾化颗粒5um以下，药物直达肺部末梢；

2、一键简单操作，不耽误时间；

3、裸机噪音行业最低，≤65分贝；

4、外观设计新颖，体积小，方便携带

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。