**41、便携裂隙灯 1台**

1、采用光纤照明系统

2、3倍放大观视察窗

3、固定夹扣式on/off开关

4、≥3200k色温LED灯（黄光/白光选择）

5、气囊球插孔

6、可观察病理：耳道流脓、外耳道狭窄、外耳道增生肿瘤、中耳炎，鼓膜穿孔，鼓膜气动检查等

7、材质：ABS材质

8、尺寸：长≥16cm 底部直径≥2cm 头部宽度≥4cm

9、其他附件：说明书1本、检耳套8个（2.4mm/3mm/4mm/5mm）、5号AA碱性电池2节、气囊1个

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。