医疗电梯采购项目技术参数

一、电梯标准

载重：1350kg

速度：1.0m/s

曳引机：永磁同步无齿轮

控制方式：全电脑模块化调频调压调速（VVVF）

服务层站：3/3/3

群控方式：单台控制

门机类型：CLASSIC（永磁同步）

通信功能

五方对讲通话功能（含设备安装、调试）

二、井道及轿厢尺寸

井道尺寸(宽×深)：2250mm×2450mm

轿厢尺寸(宽×深)：1500mm×2100mm

开门尺寸：1000mm×2100mm

三、轿厢装潢

侧后围壁材质：三面观光

前围壁材质：发纹不锈钢

轿门材质：发纹不锈钢

光幕保护：2D 光幕门保护

轿顶型号：明亮型轿顶

轿顶材质：发纹不锈钢

地板：PV 地板

操纵盘

面板材质：发纹不绣钢

铭牌语言：中文

按钮类型：大圆形按纽金属按钮

轿厢显示：点正式数字显示，方向指示

外呼

面板材质：发纹不绣钢

按钮类型：方形塑料按纽,微动开关

显示类型：LED 数字显示屏，方向指示

厅门材质：层层发纹不锈钢

门套：发纹不绣钢

四、其他功能

超速电气保护功能、超速机械保护功能、自动返回基站、满载直驶 、候梯等待 、超载保护 、防捣乱保护 、终端楼层保护、驱动设备过热保护 、轿厢到站钟 、轿厢内应急照明 、光幕门保护 、轿顶检修 、自动再平层 、提前开门 、自动泊梯 、轿门锁、开关门按钮灯 、开关门按钮 、关门力矩保护 、轿厢关门延时保护 、数字式大厅/轿车内显示 、关门等待取消 、速度反馈检测功能 、故障自诊断 、轿厢警铃、抱闸反馈检测功能 、错误指令取消 、轿内照明风扇自动控制 、启动时力矩补偿 、厅外及轿厢运行方式指示 、停梯开关 、司机模式、紧急消防操作功能。