**153-7.药柜2套**

1.材质：冷轧钢板喷塑2.规格：≥850\*500\*1800mm3.上柜：宽度249mm 双层 双开带锁玻璃门4.下柜：两抽+两柜带锁5.台面：不锈钢台面，板材厚度≥1.2mm6.轨道：无声轨道 静音三节7.上下隔板可自由调节

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。