**14.激光内窥镜 1台**

基本配置：电切内窥镜1套、内窥镜1支（30°）、被动式操作器1把、外鞘1支、内鞘1支、内鞘进水接头1个、冲洗接头1个、闭孔鞘芯1支、鞘套（光纤鞘）1支。

1、激光电切内窥镜一套，可连续进出水冲洗对流。

2.内窥镜1支，30°；4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒

3.被动式操作器1个，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳

4.外鞘1支，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

5.内鞘1支，24Fr 可360°旋转。

6.内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术

7.闭孔鞘芯1个，与内鞘配套使用。

8.冲洗接头1个，与内鞘配套使用。

9.鞘套（激光鞘）1个，作为激光光纤固定通道，辅助实施激光腔内手术。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。