**10.耳内镜 2条**

**整体要求：★**原装进口一线品牌，能够驳接现有科室的品牌影像主机。

**基本要求：**30°耳内镜1条、0°耳内镜1条

**二、技术要求**

★所有器械均为国际知名一线品牌，均为原装进口类产品，提供进口产品注册证。

1.配置耳内镜为光学试管镜镜体结构，镜体可见具有行业金标准的专利技术标识；

★2.光学试管内镜镜体结构：直径≤3mm、长度≥140mm。可旋转360 度，集成光纤传输。可兼容不同品牌影像平台。

★3.灭菌方式：可高温高压、浸泡、熏蒸灭菌；

4.器械产地：相同品牌，原装进口；

5.器械构造：分体可拆卸式结构；

6.镜体结构: 超广角、无失真；

7.镜面材质：蓝宝石

8.耳显微器械具有业界最全的可供选择方案

9.部分耳内镜器械头端可塑型，根据术者需求实时调整

★10.可完全拆分

11.人体工程学设计手柄

12.器械内芯可固定于三个不同方向

13.接口，便于术后清洗

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。