# 附件一：

**材料及设备具体技术指标要求**

**武九WJJD7-1 气象及隧道环境检测设备（气象检测器、CO/VI检测器、风速风向检测器、N02检测器、光亮度照度检测器等）**

1. 营业范围、资质条件：生产厂家注册资本必须不小于3000万元人民币。
2. 质量保证能力：提供权威检测机构近三年出具的最新全项指标检测合格报告。CO/VI、NO2、风速风向设备应提供国家交通安全设施质量监督检验中心出具的外壳防护等级不低于IP67的检测报告。气象产品应具有自身系统软件，且系统软件应具有省级以上软件协会出具的软件产品证书。
3. 供货业绩：须提供国内近两年5条以上新建高速公路项目供货合同复印件，加盖厂家公章）。