**102.热辐射治疗仪 4台**

1、主机，微电脑控制电路，数码时间显示控制系统；

2、灯罩：配置5个

3、光波段：600—700nm；

4、光输出功率：≥3W

5、光斑直径：距窗口10mm处大于120mm;

6、定时范围：0min—999min，连续可调；

7、治疗头能360度内任意角度工作，使用简单方便。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。