附表1： 智能行李寄存柜

|  |  |
| --- | --- |
| 外形及结构需求 | 单个柜体尺寸长0.8m-0.9m，宽0.5m-0.8m，高1.8m-2m  （可根据环境适当定制调整，可以寄存行李箱等大件及部分小件）。 |
| 数 量 | 6组（一组至少六个单柜体，至少包含2个大件行李柜） |
| 预 算 | 2万元 |
| 材 质 | 储物柜钢板均采用优质冷轧钢板制成，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方 |
| 颜 色 | 比价结束之日现场沟通 |
| 开柜方式 | 微信扫码，指纹识别、自设密码等方式 |
| 信息显示形式 | 中间控制板位置上设置带背光液晶显示屏，显示储物柜开启、管理等信息 |
| 工作原理 | 网络采用主从控制方式，系统主机有故障后，个单元柜仍可已惊进行工作，单元柜中某箱出故障后，不影响其他箱的使用 |

大体效果图如下：（颜色等具体细节比价结束沟通）

