12、肌腱修复基础器械 1台

1.基本要求

适用于手外科手术等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 小撬骨板1把

3.2 骨锤1把

3.3 14cm拉钩2把

3.4 4#平骨凿1把

3.5 4#圆骨凿1把

3.6 骨锉1把

3.7 16cm咬骨钳1把

3.8 6#刮勺1把

3.9 二齿拉钩2把

3.10 16cm咬骨剪1把

3.11 滑车钳1把

3.12 10mm骨膜剥离1把

3.13 肌腱引导器1个

3.14 不锈钢有孔框1个

3.15 5#吸引器头1个

4.售后

★4.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

4.2 预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务

4.3 主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

4.4 维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场

4.5专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。