6、 创伤骨科专用器械 1台

1 基本要求

适用于骨科手术等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2 资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3 技术和性能参数

3.1 上肢固定器械；

3.1.1 18cm有齿钳2把；

3.1.2 22cm咬骨钳1把；

3.1.3 持骨器2把；

3.1.4 撬骨板2把；

3.1.5 24cm咬骨剪1把；

3.1.6 22cm鹰嘴咬骨钳1把；

3.1.7 骨固定器2把；

3.1.8 大皮肤自动牵开器2把；

3.1.9 22cm组织拉钩2把；

3.1.10 深部拉钩2把；

3.1.11 骨锉1把；

3.1.12 10mm骨膜剥离器2把；

3.1.13 骨锤1把；

3.1.14 10#圆骨凿1把；

3.1.15 4#刮匙1把；

3.1.16 8#刮匙1把；

3.2 下肢固定器械；

3.2.1 18cm有齿钳2把；

3.2.2 骨锉1把；

3.2.3 22cm组织拉钩2把；

3.2.4 深部拉钩2把；

3.2.5 骨固定器2把；

3.2.6 持骨器2把；

3.2.7 22cm鹰嘴咬骨钳1把；

3.2.8 24cm咬骨剪1把；

3.2.9 撬骨板2把；

3.2.10 22cm尖嘴咬骨1把；

3.2.11 大皮肤自动牵开2把；

3.2.12 10#圆骨凿1把；

3.2.11 10mm骨膜剥离2把；

3.2.12 骨锤1把；

3.2.13 不锈钢有孔框1个；

3.2.14 5#吸引器头2个；

3.2.15 4#刮勺1把；

3.2.16 6#刮勺1把；

3.2.17 8#刮勺1把；

3.2.18 8#平骨凿1把；

3.2.19 12#平骨凿1把；

3.2.20 10#平骨凿1把；

3.2.21 老虎钳1把；

3.2.22 钢尺1把；

3.2.23 钢丝剪1把；

3.3 手外、骨科器械；

3.3.1 18cm有齿镊2把；

3.3.2 18cm咬骨钳1把；

3.3.3 18cm咬骨剪1把；

3.3.4 6#刮匙2把；

3.3.5 骨锤2把；

3.3.6 骨锉2把；

3.3.7 10#平骨凿1把；

3.3.8 10#圆骨凿1把；

3.3.9 螺丝刀1把；

3.3.10 22cm直角拉钩2把；

3.3.11 10mm骨膜剥离3把；

3.3.12 5#吸引器头2把；

3.3.13 不锈钢有孔框2个；

3.3.14 小撬骨板1把；

3.3.15 14cm拉钩2把；

3.3.16 4#平骨凿1把；

3.3.17 4#圆骨凿1把；

3.3.18 16cm咬骨钳1把；

3.3.19 6#刮勺1把；

3.3.20 二齿拉钩2把；

3.3.2116cm咬骨剪1把；

3.3.22滑车钳1把；

3.3.23肌腱引导器1个；

4.售后

★4.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年，（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

4.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

4.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

4.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

4.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

4.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。