8、手术头架 1台

1.基本要求

与颅脑手术相配套使用，能根据手术需要作前后、左右摆动、高低升降等任意调节，以便于取得最佳的头位和体位，方便手术操作和麻醉管理，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1左右头钉可调节距离：90-250mm；

3.2万向球水平可调节范围：360°；

3.3万向球垂直可调节范围：0°-90°；

3.4轴长：≥500mm；

3.5左右插脚可调节范围：190mm-590mm；

3.6插脚直径：Φ12/14/16/18/20/22mm （根据需求选择）；

3.7整套器械安装及调节简便，可根据手术需要，可任意组装使用。

4.配置需求：需提供具备上述功能的配置

5.售后

★5.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年，（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）；

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务；

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场；

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费；

5.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）；

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。