18、 麻醉喉镜 2台

1.基本要求

用于施行麻醉手术或窒息抢救时气管插管辅助照明用，设备能在海拔4300m以上正常工作。

★2.资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1麻醉喉镜由喉镜叶片和手柄组成，照明方式为光维导光束照式；

3.2喉镜叶片为高亮度光导纤维和不锈钢精制而成，可高温消毒；

3.3成人用标准配制叶片≥3个（大、中、小），电筒手柄可为1个；

3.4儿童用标准配制叶片≥3个（大、中、小），电筒手柄可为1个；

3.5电筒手柄无开关设计，安装好叶片灯自动亮起，操作简单方便。

4.配置需求

成人用喉镜1套，儿童用喉镜1套，便携箱2个。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）;

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务;

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）;

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场;

5.5专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）;

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。