25、动态血压分析系统 1台

1 基本要求

实现动态血压记录分析的功能，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2 资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1主机重量：＜250g。

3.2压力测量范围：0mmHg-280mmHg。

3.3数据储存器：200组。

3.4脉率测量范围：40bpm～200bpm。

3.5收缩压：40mmHg～255mmHg。

3.6舒张压：10mmHg～195mmHg。

3.7测量方法：示波法。

3.8脉率准确性：±2BPM。

3.9血压测量精度：±3mmHg。

4.售后

★4.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

4.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

4.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

4.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

4.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

4.6专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。