52、体重秤 4台

1.基本要求

用于病人身高体重测量；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.技术和性能参数

2.1操作方式:超声波测距离。

2.2显示方式:数字式LED屏幕。

2.3测量范围:≤身高:60-200cm;体重:0-500kg。

2.4精确度:身高:0.5cm;体重:≤0.1kg。

2.5基本功能:身高测量、体重测量、语音播报、带滑轮。

2.6具备数据存储功能和数据输出接口。

2.7电源电压:220V/50Hz。

3.配置需求:身高体重仪1台。

4.售后

★4.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

4.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

4.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

4.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

4.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护;保修期外,原软件维护仅收工时费。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。