42、冰冻血浆解冻箱 1台

1.基本要求

适用冰冻血浆解冻，设备能在海拔4300m以上正常工作。

★2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 存水量：95kg±10%

3.2 整体结构：立式

★3.3 温度控制:箱内温度稳定在30℃～45℃，全自动独立控制系统，实时监测解冻过程。

3.4 最大化浆量：≥24袋（50ml～200ml/袋）

3.5 可预设解冻程序：适应不同容量的冰冻血浆的解冻。

3.6 水循环系统：大容量且轻柔的水循环系统，保证冰冻血浆的解冻质量。

3.7 可移动的不锈钢解冻篮。

3.8 配备解冻专用袋，有效隔离每个血浆袋，避免交叉污染和标签脱落。

3.9 具有上排水功能，工作室内无需有地漏。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置

5.售后

★5.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2 预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务

5.3 主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4 维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场

5.5 升级与维护

保修期内免费升级和维护

5.6 专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。