兰州新区市政工程建设有限公司 热熔标线涂料采购

**招**

**标**

**文**

**件**

招 标 人：兰州新区市政工程建设有限公司

2021年7月20日

招 标 文 件

兰州新区学校周边交通安全设施提升改造工程及养护维修项目施工需要，兰州新区学校周边交通安全设施提升改造工程及养护维修项目热熔标线涂料采购（项目名称）需进行 公开 招标，本次单位采取 公开招标 的方式确定，现将有关情况告知如下：

**一、项目概况与招标范围**

1.项目名称：

1.1兰州新区学校周边交通安全设施提升改造工程热熔标线涂料采购数量：热熔标线涂料（白）260吨，热熔标线涂料（黄）24吨，热熔标线涂料（蓝）12吨，普通震荡涂料12吨，玻璃珠30.8吨。

1.2养护维修项目热熔标线涂料采购数量：热熔标线涂料（白）1000吨，热熔标线涂料（黄）100吨，普通震荡涂料100吨，玻璃珠120吨。

2.建设地点：兰州新区。

3.采购内容：如下表所示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （控制价） | 总价 （控制价） | 备注 |
| 热熔标线 涂料 | 黄色 | 吨 | 124 | 3010 | 373240 | 国标、  不含税 |
| 蓝色 | 吨 | 12 | 3010 | 36120 |
| 白色 | 吨 | 1260 | 3010 | 3792600 |
| 普通震荡 涂料 |  | 吨 | 112 | 3806 | 426272 |
| 玻璃珠 |  | 吨 | 150.8 | 3186 | 480448.8 |
| 合 计 | | | | 5108680.8 | |  |

注：1.以上费用包括材料费、装卸费、运输费等费用；2.上表中采购数量为暂定数量，实际结算数量以双方现场验收合格量为准；3.上表中单价控制价为本次采购招标的最高控制价，超过控制价按废标处理；4.采购内容中有参数要求的以采购内容为准。

**二、投标单位资格要求**

1.资质要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人且具有同类产品的销售业绩。

2.本次参与投标的单位应在正常经营活动、具有良好的信誉和合同履约能力，近3年内无质量、安全事故，无刑事诉讼案件和不良履约记录。

3.企业被有关部门责令停业，企业财产被查封、冻结或者处于破产状态的，不允许参加本项目投标，分公司参与投标的应附有总公司的授权书。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

5.法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书按招标文件要求的格式填写，加盖单位公章（必须为鲜章，电子签章无效），并附身份证复印件，否则视为自动放弃投标。

6.企业营业执照，资质证照等齐全，投标人必须具有纳税人资格，能开相关发票。

7.投标人应具有相应的资质，能提供产品性能检验报告。

8.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相 关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自公告发出之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

9.本项目不接受联合体投标。

**三、报价要求**

1.报价一律采用总价报价，包括材料费、运费、验收等在内的一切费用。报价书要有各种费用的组成明细。投标报价不能超过控制价。

2.招标人设有最高投标控制价的，投标人的投标报价不得超过投标控制价，投标控制价已在招标文件中载明。

3.本次报价采用一性次报价。

4.付款方式：待材料进场后，供货数量以甲方施工现场核实签字清单为准，甲方完成材料结算后，双方签字确认，乙方在规定期限内开具增值税专用发票，甲方收到发票后支付乙方相关款项，剩余3%作为质保金，质保期满后无息支付给乙方。因甲方资金紧张无法及时支付乙方货款，乙方不得追究甲方迟延付款的违约责任。

**四、招标要求及详细参数要求**

1、招标要求

1.1.投标人保证提供的产品达到我公司要求的规格参数及外观。

1.2.如提供产品与投标文件不符，按违约处理。采购方有权解除合同，投标单位承担相应违约责任。

2、技术参数要求

2.1.密度:1.4-2.3mm；

2.软化点: 90-125℃；

3.涂膜外观:干燥后应无发皱、起泡、开裂、斑点、脱落、粘胎等现象，涂膜颜色和外观与标准板基本无差异；

4.不粘胎干燥时间: <3分钟；

5.抗压强度:≥12 Mpa；

6.耐磨性: 200转/1000g磨耗减重≤80 (JM- 100橡胶砂轮)。

7.色度、性能:白色和黄色涂料的色品坐标和亮度因数应符合JT/T280规定的范围；

8.耐水性:在水中浸24h无异常现象；

9.耐碱性:在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异现象；

10.玻璃珠含量: 18-25%；

11.涂层低温抗裂性-10℃ 保持4h,室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹；

12.加热稳定性:200℃ -230℃ 搅拌状态下保持4h应无明显泛黄、焦化、结块等现象；

**五、招标、合同签订**

1.本次采购拟采用公开招标的方式，以最低价中标，投标人必须立刻就该产品订单生产，尽快交付产品。投标人须在中标后五个工作日内依据招标文件和投标文件的有关条款上门与招标单位签订合同。

2.材料必须在合同生效起分批完成供货。

3.招标文件、投标文件、中标通知书表作为合同签订的依据。

4.投标人自愿参加本项目投标，视为完全同意本招文件的全部内容。

**六、售后服务**

1.投标单位应提供产品合格证和检验报告。

2.在质保期内产品质量出现问题时，投标单位在接到购买方通知后24小时内到达现场及时解决问题。

3.投标单位应对售后服务做出承诺，投标文件中提供售后服务承诺书。

**七、招标方式**

本项目招标公告兰州新区市政投资管理集团有限公司官网（网址：http://www.lzxqsz.com/）及甘肃省经济信息网（网站：www.gsei.com.cn）同步发布。

**八、投标文件应包含以下实质性内容。**

1、投标文件封面、目录；

2、投标函；

3、投标报价书；

4、法人代表身份证明；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供产品详细参数及检验报告；

7、分公司参与投标的应附有总公司的授权书；

8、企业相关资质（营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证等）复印件（加盖单位公章）；

9、提供产品售后服务承诺书；

10、提供近两年类似其他销售业绩证明（时间为2019年1月1日至今，需提供合同或中标书复印件）；

本次报价采用 1次报价，投标文件正本1份，副本1份,正本和副本的封面上应清楚地标记 “正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷 （图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，投标文件的每页都必须加盖公章。投标文件必须装订、密封完好，密封处粘贴密封条，并加盖单位公章及密封章，四角处加盖骑缝章。

九、评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分值** | **评审因素** | **评审标准** | 分值 |
| 1 | 总分(100分) | 分值构成  (总分100分) | 商务部分：10分  报价部分：80分  技术及售后：10分 | 100 |
| 2 | 商务  部分  (10分) | 企业业绩证明  （10分） | 2019年1月1日至今完成的业绩，每个业绩得2分，最多得10分。单个合同金额大于50万元（提供相关资料附复印件，否则不予计分） | 10 |
| 3 | 报价  部分  (80分) | 报价得分计算公式  （80分） | 评标基准价：初步评审合格的所有投标人的最低价作为评标基准价。  投标人最终报价得分=（评标基准价÷投标人报价）\*80。 | 80 |
| 4 | 售后 部分  (10分) | 售后服务  （10分） | 服务承诺满分10分，按照实际响应业主承诺由低至高取值0-10分,完全响应（8-10分）、基本响应（5-7分）、未明确响应（1-4分）、不响应（0分） | 10 |

**十、投标文件的递交**

1、递交投标文件的截止时间(投标截止时间)为 2021年 7 月 30 日 9时 30分，地点为甘肃省兰州新区青城山路商业服务中心4#楼兰州新区市政投资管理集团有限公司五楼505会议室。开标时间为： 2021年 7 月 30日 9 时 30 分，地点为甘肃省兰州新区青城山路商业服务中心4#楼兰州新区市政投资管理集团有限公司五楼505会议室。

2、逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件，招标人不予受理。

**十一、联系方式**

招标人：兰州新区市政工程建设有限公司

地 址：甘肃省兰州新区青城山路商业服务中心4#楼

联系人：李向东

电 话：13919063302

**十二、特别说明**

在招标文件规定的获取时间内，若发现阻挠报名、恶意劝退等行为，投标单位及时向市政集团纪检（审计）监察部投诉：

投诉电话：0931-8251905

招标人：兰州新区市政工程建设有限公司

2021年 7月 20日

投 标 函

致 ：

我方充分研究了贵方 （项目名称）施工招标文件，愿意按照文件的各项要求，完成招标文件的全部内容，我方兹以：

人民币（大写）： 元

RMB¥： 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定完成服务内容。

如果我方中标，我方保证及时按贵方所提要求，严格执行招标文件的条款，认真履行我方责任和承诺。

该投标函连同贵方的中标通知书、采购合同将构成约束双方的总合同。

投 标 人（盖单位章）：

法定代表人或

其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号：

系（投标单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（单位盖章）：

年 月 日

法定代表人身份证明复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

本人 （姓名）

系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码（代理人）：

日 期： 年 月 日

委托代理人身份证复印件（正反面）：

投标报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 热熔标线 涂料 | 黄色 | 吨 | 124 |  |  | 国标、  不含税 |
| 蓝色 | 吨 | 12 |  |  |
| 白色 | 吨 | 1260 |  |  |
| 普通震荡 涂料 |  | 吨 | 112 |  |  |
| 玻璃珠 |  | 吨 | 150.8 |  |  |
| 合 计 | | | |  | |  |

注：具体工程量以现场实际发生量为准

投标人（单位盖章）：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日