**57、诊察灯 4个**

1. 笔型白光手电筒。

2、电池：两节7号电池。

3、亮度：≥20LM

4、灯珠:白光LED

5、续航时间：≥6小时

6、照射距离：≥20m

7、防水等级：IPX2

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。