**24、折叠铲式担架 10付**

1、展开尺寸（长\*宽\*高）≥162\*44.5\*7cm。

2、折叠尺寸（长\*宽\*高）≥120\*44.5\*7cm。

3、有效长度≥165\*47\*8cm。

\*4、承重≥159kg。（提供证明材料）

\*5、净重≤7kg。（提供证明材料）

\*6、采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员。（提供证明材料）

7、两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分。

8、可在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。

9、担架长度根据人身长可作随意调节。

10、头端的凹槽适合保持保持病人的选择。

11、四种长度可供不同高度的病人选择。

12、表面易清洗，可防止液体渗入。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。