**22、诊查床 4台**

1、尺寸：≥1800x600x680mm。  
2、采用优质不锈钢制成。  
3、高密度海绵的床垫。  
4、床面PVC皮革厚度≥5cm。  
保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。