**46、制冰机 1台**

1、纯铜冰桶,不锈钢冰刀,实用可靠。

2、微电脑自动控制系统,具有稳定性。

3、双螺旋挤压制冰方式, 所制冰形为不定形颗粒状冰,能渗入较窄空间,迅速冷却,冰浴效果好。

4、有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。

5、电源开关和功能指示灯置于机器前部，便于操作。

6、主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具，方便维修、清洗。

7、创新的拉门式设计，方便维护，省时、省力。

8、不锈钢外外壳饰以银灰色ABS工程塑料，造型幽雅、经久耐用。保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。