附件1

幼儿园草坪更换项目采购需求

一、采购需求基本情况

为改善幼儿园环境，提高幼儿活动的安全性，需更换幼儿园南院活动场地人造草坪，面积约900平方米，预算金额10万元。

二、货款及运杂费结算方式

成交方成交价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待验收合格后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退还。

成交供应商在签订合同前应缴纳成交金额的5%作为履约保证金，履约保证金将在货物安装到位并验收合格后予以退还。

三、采购方式及分包

询价，不分包。

四、交货期限及交货地点

1.交货期限：自合同签订之日起30日内完成供货、安装。

2.交货地点：甘肃兰州。

五、售后服务

1.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供7年质量保修期。

2.质保期内发生故障出现的任何质量问题，必须无偿提供技术服务、维修或更换，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务；超过质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。在质保期内，提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。

3.成交供应商应提供7年原厂质保服务，含7\*24小时标准服务，在合同签订前提供产品制造商授权函和售后服务承诺函。

4.定期进行维护。

5.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（视情提供）。

六、供应商资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)国有企业；事业单位；军队单位；**成立三年以上的非外资控股企业**（外资控股企业，是指中国境外的股东出资额或者持有股份占公司股本百分之五十以上的企业）。

(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

(四)未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

(五)本项目不接受联合体投标。

(六)厂家资质要求

生产厂家须具有有效期内国家安全生产监督管理局监制颁发的《安全生产标准化证书》。

(七) 人造草坪环保品质要求

1.提供通过国标GB36246-2018标准的检测报告。

2.提供通过国标GB20394-2019标准的检测报告。

3.提供权威检测机构依据GB6675.4-2014测定样品（草丝、底布、胶水）的八大重金属（可溶性铅Pb、可溶性锑Sb、可溶性砷As、可溶性钡Ba、可溶性镉Cd、可溶性铬Cr、可溶性汞Hg、可溶性硒Se的含量），且结果为未检出的检测报告。

4.提供权威检测机构依据《GB/T31402-2015》测定样品的抗菌性，且大肠杆菌和金黄色葡萄球菌群的抗菌性均≤0.7。

5.提供权威检测机构出具依据《EN71-9：2005+A：2007》测定样品的甲醛含量，检测结果为未检出的报告。

6.提供依据《GB/T20382-2006》和《GB/T20383-2006》标准测定样品的致癌性和致敏性物质未检出的报告。

7.提供国家权威机构依据GB/T21866标准检测人造草坪的抗菌性能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎伯克氏菌、铜假绿单胞菌能达到99%以上，且经过120h紫外灯照射测试抗菌耐性后，效果能达到95%以上的检测报告。

8.提供权威检测机构依据GB/T11049-2008标准出具的地毯燃烧性能测试报告。

9.提供权威检测机构依据AfPS GS 2014:01PAK测定样品的多环芳烃的含量，结果为未检出。

10.提供中国环境标志（Ⅱ型产品认证证书）。

幼儿园草坪更换项目采购需求明细表

需求部门：幼儿园 编报时间：2023年2月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及品种名称 | 规格型号 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量单位 | 面积 | 单价（元） | 预算金额（万元） | 交货（服务）地点 | 交货（服务）期限 | 采购方式建议 | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 幼儿园草坪更换项目 | 2.5草高16800针彩色图案 | 详见技术参数及要求 | 平方米 | 面积以现场踏勘数据为准 | ∕ | 10 | 甘肃兰州 | 合同签订后30日内 | 询价 | 背胶Abs植绒草丝 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |