**附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商及产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 智能一体化污水处理设备(带设备间) | 日处理量≤15 吨 厚度 5±0.5mm长宽高 6 米×2米 ×2.5 米 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 台 | 1 | 21300 | 21300 |
| 2 | 蓄水池 | 30 立方米 玻璃钢材质 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 台 | 1 | 13600 | 13600 |
| 3 | 进水泵 | 2KW | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 台 | 1 | 2400 | 2400 |
| 4 | 水位浮球 | FQ-1 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 个 | 2 | 270 | 540 |
| 5 | 进水对接软管 | 配套 钢丝软管 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 120 | 120 |
| 6 | 进水管道 | Φ50 UPVC 上水管 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 批 | 1 | 160 | 160 |
| 7 | 生物反应池配水系统 | 配套 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |
| 8 | 生物反应池填料 支架 | 16 螺纹钢 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 2700 | 2700 |
| 9 | 生物反应池填料 | 弹性填料 150 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 2100 | 2100 |
| 10 | 生物反应池水力搅拌装置 | 配套 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 1300 | 1300 |
| 11 | 曝气系统 | / | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 830 | 830 |
| 12 | 曝气布置管道 | Φ50 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 600 | 600 |
| 13 | 曝气释放装置 | / | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 1130 | 1130 |
| 14 | 紫外线消毒 | 20W | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 750 | 750 |
| 15 | 消毒装置 | 200-0.37-20 二氧化氯 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 2650 | 2650 |
| 16 | MBR 膜成套过滤装置 | 配套 管式膜 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 支 | 3 | 3780 | 11340 |
| 17 | 产水泵 | 0.75KW | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 18 | 反洗泵 | 0.75KW | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 19 | 电磁阀 | DN25 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 2 | 50 | 100 |
| 20 | 产水控制浮球 | FQ-1 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 2 | 50 | 100 |
| 21 | 膜产水管路系统 | 配套 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 22 | 膜架 | 配套 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 项 | 1 | 50 | 50 |
| 23 | 排水泵 | 50WQ15-30-3 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 台 | 1 | 900 | 900 |
| 24 | 水位浮球 | FQ-1 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 个 | 2 | 120 | 240 |
| 25 | 排水高压软管 | 配套 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 26 | PLC 控制柜 | PLC+触摸屏 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 台 | 1 | 3600 | 3600 |
| 27 | 触摸屏 | 可设 10 套参数满足不同水质 | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 台 | 1 | 1660 | 1660 |
| 28 | 电缆 | 配套 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司、兰州 | 米 | 100 | 30 | 3000 |
| 29 | 生物菌种 | / | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 袋 | 2 | 450 | 900 |
| 30 | 运输 | / | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 项 | 1 | 8300 | 8300 |
| 31 | 安装 | / | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |
| 32 | 调试 | / | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 33 | 税 | / | 宇晨 | 潍坊宇晨环保设备有限公司、 山东潍坊 | 项 | 1 | 11995.1 | 11995.1 |
| 34 | 开挖 | 长 6.5米×宽2.5米 ×高 3 米，在指定位置开挖地下土方基坑 | / | 甘肃兰宜建建设工程有限公司、甘肃兰州 | 项 | 1 | 671.78 | 671.78 |
| 35 | 入水管道 | 直径 40 公分水泥管，按要求开挖和预留 | / | 甘肃兰宜建建设工程有限公司、甘肃兰州 | m | 20 | 219.15 | 4383 |
| 36 | 出口管道 | 直径 10 公分 PE 管 | / | 甘肃兰宜建建设工程有限公司、甘肃兰州 | m | 20 | 87.4 | 1748 |
| 37 | 人井修砌 | 直径 80 公分，深度 1.2米，水泥浇筑 | / | 甘肃兰宜建建设工程有限公司、甘肃兰州 | 项 | 1 | 3340.92 | 3340.92 |
| 38 | 回填 | 三七灰土和开挖土混合回填，渣土外运，一体化系列安装到位后，并土方回填 | / | 甘肃兰宜建建设工程有限公司、甘肃兰州 | 项 | 1 | 6178.04 | 6178.04 |
| 39 | 绿化 | 作业场地地面平整、恢复和绿化 | / | 甘肃兰宜建建设工程有限公司、甘肃兰州 | 项 | 1 | 778.53 | 778.53 |
| 40 | 其他 | / | / | / | 项 | 1 | 3656.31 | 3656.31 |
| 报价合计总价（金额大写）：壹拾贰万伍仟零贰拾壹元陆角捌分 | | | | | | |  |  |



