9、开颅手术器械 2台

1.基本要求

基础开颅器械包，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

刀柄1把、脑膜镊1把、镊子2把、止血钳1把、持针器1把、组织钳1把、脑压板1把、巾钳1把、乳突牵开器1把、脑膜剪1把、骨膜剥离子把、吸引器头1个、消毒钳1把。

4.售后

★4.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年，（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）；

4.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务；

4.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

4.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场

4.5专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）；

设备中标后负责安装到位，交由采购方验后收使用。