# 1、卡式压力蒸汽灭菌锅台1台

★整机原装进口

1、灭菌效果可靠,灭菌时间短，适用于口腔科等器械的消毒灭菌。

2、灭菌腔容积：1.8L-10L

3、适用于含腔器械和实心器械灭菌,可不封袋包装,裸露灭菌,卡式灭菌腔可运输器械。

4、操作简便,系统运行情况显示屏幕,可以随时安全的中断灭菌程序。

5、具备自我检测系统,一旦在运行过程中出现问题,系统自动终止运行,并将故障显示于屏幕。

6、符合：压力蒸汽灭菌器医疗器械注册产品准则的要求。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 2、B型压力蒸汽灭菌锅1台

★整机原装进口

1、全自动电子控制的脉动真空高速蒸汽灭菌器。

2、适用范围：包裹或非包裹器械，灭活艾滋，乙肝，疯牛病毒及芽胞等。

3、能快速灭菌，灭菌周期短。

4、灭菌程序多样化，程序调取简单直观。

5、灭菌腔控体容积23L-28L。

6、门控方式：需配置电子安全门锁。

7、具备压力安全阀，双重电气防短路保护。

8、强力真空干燥。

9、内置打印机记录灭菌过程。

10、水箱可消毒清洗。

11、需提供定期的保养。

12、要求符合：压力蒸汽灭菌器医疗器械注册产品准则的要求。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。